Схема сборки

Подвесной тумбы

 с 3-емя ящиками



  

1. Крепим направляющие к боковым стенкам шурупами 3,5х16 по линии присадок





2. Собираем боковую панель с нижней, задней и верхней панелями



3. Пристыковываем оставшуюся боковую панель





4. Собираем выдвижные ящики. На боковые стенки в 23мм от нижней кромки крепим ответные части направляющих.



5. На следующем этапе прикручиваем капсаны (ножки) к столешнице



6. Собранную в пункте 3, часть тумбы прикручиваем к капсанам болтами с шайбами



7. Вставляем ящики в тумбу и регулируем фасады по высоте



Для поперечной тумбы процесс сборки аналогичен.

